|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | **GE-LB 36 Li E Solo**  **34.336.10**    **GE-LB 36 Li E Solo**  **34.336.10**  **Accu Bladblazer GE-LB 36 Li E SOLO** - Onderdeel van de Power-X-Change productlijn - 36 V / Li-Ion (Voor gebruik: 2x 18 V accu)  - Koolborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur)  - Elektronisch regelbare snelheid: 11.000 - 21.000 t/min  - Max. Luchtsnelheid: 150 km/u  - Softgrip  - Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader - manometer en snelkoppeling  **Accu Bladblazer GE-LB 36 Li E SOLO** - Onderdeel van de Power-X-Change productlijn - 36 V / Li-Ion (Voor gebruik: 2x 18 V accu)  - Koolborstelloze motor (meer vermogen en langere levensduur)  - Elektronisch regelbare snelheid: 11.000 - 21.000 t/min  - Max. Luchtsnelheid: 150 km/u  - Softgrip  - Geleverd exclusief Power-X-Change accu en lader - manometer en snelkoppeling |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |